2chスレでuploadされたdebian_arm_etch_rootfs.imgを使用する方法


debian_arm_etch_rootfs.imgの入手方法
	debian_arm_etch_rootfs.imgのオリジナルは
	2chスレでuploadされたものです。URLは下記。
	http://pc11.2ch.net/test/read.cgi/linux/1185862665/332-335
	
	現在は時々uploaderにあげてます。
	（容量が大きいためカーネルには添付しません）
	

使用方法
	1. ファイルの配置
	
	　　・zImage
	　　　→　My Documents　(LinuxLoader.param.txtのパラメータで変更可)
	
	　　・modules.tgz
	　　　→　miniSDのルート
	
	　　・debian_arm_etch_rootfs.img
	　　　→　miniSDのルート　(カーネルに渡すコマンドラインで変更可)
	
	
	2. LinuxLoader.param.txtのパラメータ設定
	
	　　・ImageFile = \My Documents\zImage
	　　・CommandLine = fbcon=rotate:3 root=/dev/mmcblk0p1 rootdelay=1 loopback=/debian_arm_etch_rootfs.img
	
	　　コマンドラインオプションの詳細は、CommandLine.txtを参照。
	
	3. Linux起動
	
	　　・LinuxLoader.exeを開いてLinux起動
	
	
	4. モジュールファイルをコピー
	
	　　・rootでログイン
	　　
	　　・mkdir /fat
	　　・mount /mmcblk0p1 /fat
	　　・mkdir /newroot
	　　・mount -o loop /fat/debian_arm_etch_rootfs.img /newroot
	　　・tar xzf /fat/modules.tgz -C /newroot
	　　・umount /newroot
	　　・losetup -d /dev/loop0
	　　・umount /fat
	　　
	　　・reboot
	
	
	5. LinuxLoader.param.txtのパラメータ設定
	
	　　・ImageFile = \My Documents\zImage
	　　・CommandLine = fbcon=rotate:3 root=/dev/mmcblk0p1 rootdelay=1 loopback=/debian_arm_etch_rootfs.img
	
	
	6. Linux起動
	
	　　・LinuxLoader.exeを開いてLinux起動
	
	　　・好きなように遊ぶ(・ω・)
	
	
	
loopbackを使わずに、miniSDに専用パーティションを作る方法
	
	miniSD.txtを参照。



--
zaki <http://llwm.xii.jp/wiki/wiki.cgi>
