Linux zImage for ZERO3
============================

2009.03.29 snapshot(TEST version)

	zImage(Linuxカーネル＋rootfs)の詰め合わせです。
	ウルトラ人柱版(・ω・)
	
	LinuxLoader on WindowsMobile 20081206以降のバージョンで使用してください。
	

変更
	kernel2.6.29対応。
	
	起動時のW-SIMリセット制御無効化。
		003でブラックアウトするため再びコメントアウト。
		必要なら/sys/class/gpio/***で制御する。
	
	003内蔵無線LANのUSB IDをprism54ドライバに追加。
		無線LANをONにして起動すると動作するかも？(・ω・)
		悪さするようなら、無線LANはOFFで起動すること。
	
	起動時CPLDの0クリアをコメントアウト。
	
	standaloneのキーマップ自動読み込みを020にも対応。
	
	
使用方法
	1. ファイルの配置
	
	　　・LinuxLoader.exe
	　　　→　My Documents
	　　
	　　・LinuxLoader.param.txt
	　　　→　My Documents
	　　
	　　・zImage
	　　　→　My Documents　(LinuxLoader.param.txtのパラメータで変更可)
	
	
	2. LinuxLoader.param.txtのパラメータ設定
	
	　　・ImageFile = \My Documents\zImage
	　　・CommandLine = fbcon=rotate:3
	　　
	　　その他はLinuxLoaderに添付のサンプルを参照。
	
	
	3. Linux起動
	
	　　・日付と時刻を合わせる(Linux起動後に合わせてもよい)
	
	　　・LinuxLoader.exeを開いてLinux起動
	
	　　・好きなように遊ぶ(・ω・)
	　　
	　　・debian_arm_etch_rootfs.imgを使用したシステムの
	　　　起動方法はdebian_arm_etch_rootfs.txtを参照。
	
	
情報
	miniSD
		miniSDにLinux用パーティションを作成する手順を添付(miniSD.txt)
		専用パーティションを使用するため若干高速になります。
	
	組み込みrootfs
		busyboxとdebian_arm_etch_rootfs.img起動用rootfsをベースに
		作成したものです。
		カーネルモジュールも入れたので、USB Ethernet等も使用可能。
	
	内蔵無線LAN
		003で内蔵無線LANをONにした状態でLinux起動すると、Linuxでも
		無線LANデバイスを認識します。
		
		ドライバはPrism54のが使える？(未確認)
		
	
	USBホスト機能
		003でUSBホスト機能を使う時は、外部給電できるホストケーブルを
		使用すること。
		参考：http://llwm.xii.jp/wiki/wiki.cgi?page=Development
	
		それ以外でUSBホスト機能を使う時は、mini-Aケーブルを接続した状態で
		Linuxを起動すること。
		これはまだUSB給電制御のドライバを書いていないため。
		代わりに003と同じ外部給電できるホストケーブルでも動作可能。
	
	Touchscreen
		機種依存の大きいTouchscreenドライバを一旦削除したため、
		カーネルはes以外でも動作するはずです。
		X-Windowの操作にはUSBマウスを使用してください。
	

--
zaki <http://llwm.xii.jp/wiki/wiki.cgi>
