Linux zImage for ZERO3
============================

2009.05.22 snapshot(TEST version)

	zImage(Linuxカーネル＋rootfs)の詰め合わせです。
	ウルトラ人柱版(・ω・)
	
	LinuxLoader on WindowsMobile 20081206以降のバージョンで使用してください。
	

変更
	003,004,007でUSBホスト/クライアント機能自動切換え対応。
		USBクライアントはRNDIS/Ethernet対応。
		Windows用のドライバはlinux.infを使用してください。
		
		注意！
		011は切り替えが不完全、020はUSBホスト専用です。
		
		011はLinux起動時にmini-Aケーブルを接続していると、USBが
		ホストモードで常時給電になります。Linux起動後mini-Aケーブル
		を外すとUSBバスはクライアントモードに切り替わりますが、
		常時給電の状態は変わりません。この状態ではPCに接続しないで
		ください。給電が衝突するため破壊の危険があります。
		011でUSBクライアントとして使用するには、Linux起動時に
		mini-Aケーブルを*接続していない*ことが条件です。
		
		020はUSBホスト専用です。Linux起動中にはPCに接続しないで
		ください。
	
	sha_ponのGPIOバグ修正。このバグはたぶん誰も困ってない気がするｗ(・ω・)
	
	
使用方法
	1. ファイルの配置
	
	　　・LinuxLoader.exe
	　　　→　My Documents
	　　
	　　・LinuxLoader.param.txt
	　　　→　My Documents
	　　
	　　・zImage
	　　　→　My Documents　(LinuxLoader.param.txtのパラメータで変更可)
	
	
	2. LinuxLoader.param.txtのパラメータ設定
	
	　　・ImageFile = \My Documents\zImage
	　　・CommandLine = fbcon=rotate:3
	　　
	　　その他はLinuxLoaderに添付のサンプルを参照。
	
	
	3. Linux起動
	
	　　・日付と時刻を合わせる(Linux起動後に合わせてもよい)
	
	　　・LinuxLoader.exeを開いてLinux起動
	
	　　・好きなように遊ぶ(・ω・)
	　　
	　　・debian_arm_etch_rootfs.imgを使用したシステムの
	　　　起動方法はdebian_arm_etch_rootfs.txtを参照。
	
	
情報
	miniSD
		miniSDにLinux用パーティションを作成する手順を添付(miniSD.txt)
		専用パーティションを使用するため若干高速になります。
	
	組み込みrootfs
		busyboxとdebian_arm_etch_rootfs.img起動用rootfsをベースに
		作成したものです。
		カーネルモジュールも入れたので、USB Ethernet等も使用可能。
	
	内蔵無線LAN
		003で内蔵無線LANをONにした状態でLinux起動すると、Linuxでも
		無線LANデバイスを認識します。
		
		ドライバはPrism54のが使える？(未確認)
		
	
	USB
		003,004,007はUSBホスト/クライアント自動切換えされます。
		011は切り替えが不完全、020はUSBホスト専用です。
		
		003でUSBホスト機能を使う時は、外部給電できるホストケーブルを
		使用すること。
		参考：http://llwm.xii.jp/wiki/wiki.cgi?page=Development
		
		011はLinux起動時にmini-Aケーブルを接続していると、USBが
		ホストモードで常時給電になります。Linux起動後mini-Aケーブル
		を外すとUSBバスはクライアントモードに切り替わりますが、
		常時給電の状態は変わりません。この状態ではPCに接続しないで
		ください。給電が衝突するため破壊の危険があります。
		011でUSBクライアントとして使用するには、Linux起動時に
		mini-Aケーブルを*接続していない*ことが条件です。
		
		020はUSBホスト専用です。Linux起動中にはPCに接続しないで
		ください。
		
		Windows用のドライバlinux.infは、kernel 2.6.29の
		Documentation/usb/linux.infのコピーです。
		
	Touchscreen
		機種依存の大きいTouchscreenドライバを一旦削除したため、
		カーネルはes以外でも動作するはずです。
		X-Windowの操作にはUSBマウスを使用してください。
	

--
zaki <http://llwm.xii.jp/wiki/wiki.cgi>
