generic WinM/WinCE pxa machine
==============================

概要

	手持ちのWindowsMobile機器でLinuxの動作テストを行うための環境です。

	LCDパラメータを調整・テストし、カーネル起動画面とペンギンが表示される
	段階まで容易に進めることを目的としています。
	パッチはカーネルソースのテンプレートとしても使用できると思います。


動作環境

	以下の環境を想定しています。
		Xscale PXA27x CPU
		WindowsMobile 5/6 OS
		CPU内蔵LCDコントローラを使用している(pxafbドライバを使用可能)


使い方

    My Documentsフォルダに次のファイルを置いてください。
    LinuxLoader.exe       -- ローダプログラム本体ファイル
    LinuxLoader.parm.txt  -- 実行パラメータファイル
    zImage                -- カーネルイメージ

    LinuxLoader.exeを実行すると、LinuxLoader.parm.txtで指定するパラメータに
    従い、Linuxカーネルイメージを呼び出します。
    失敗したときは LoadLinux.error.txtファイルにログを出力します。

	LCDパラメータはLinuxLoader.parm.txtファイル内のCommandLine=行で指定して
	ください。LCDパネルのデータシートがあればパラメータ調整は用意でしょう。
	詳細はドキュメント Linux/Documentation/fb/pxafb.txt を参照してください。
	

構成

	kernel
		version 2.6.21.5
		patch
			1.pxa-zimage-progress.patch
			2.pxafb-acbias.patch
			3.machinetype20070801.patch
			4.gwmpxa-templete.patch
		config
			gwmpxa-config.tar.gz

	rootfs
		buildroot-20070618.tar.bz2


注意

    * 実行前に、念のため全データをバックアップし、使用しない機器は外してください。

    * 他アプリが動いてるかチェックなんて気の利いたことはしてません。
    　前もって他アプリは全部終了させ、フラッシュROM書き込みしてるかもしれない時間を
    　十分に待ってからLinuxLoader.exeを実行してください。

    * プログラムは正常に動作することを目標に開発していますが正常性を保証するものでは
      ありません。プログラムを実行するのはすべて自己責任でお願いします。


履歴
	20070818 公開


--
zaki <http://llwm.xii.jp/wiki/wiki.cgi>
